Subnet 1: LAN-i Ekzistues i Studentëve (60 kompjutera)

* Nevojiten 60 IP → Numri më i afërt 2^ është 64 adresa → Maska e subnet: /26
* Rrjeti: 192.168.23.0/26
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.1 - 192.168.23.62
* Broadcast: 192.168.23.63

Subnet 2: LAN-i i Ardhshëm i Studentëve (28 kompjutera)

* Nevojiten 28 IP → Numri më i afërt 2^ është 32 adresa → Maska e subnet: /27
* Rrjeti: 192.168.23.64/27
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.65 - 192.168.23.94
* Broadcast: 192.168.23.95

Subnet 3: LAN-i Ekzistues i ISP (12 kompjutera)

* Nevojiten 12 IP → Numri më i afërt 2^ është 16 adresa → Maska e subnet: /28
* Rrjeti: 192.168.23.96/28
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.97 - 192.168.23.110
* Broadcast: 192.168.23.111

Subnet 4: LAN-i i Ardhshëm i ISP (8 kompjutera)

* Nevojiten 8 IP → Numri më i afërt 2^ është 8 adresa → Maska e subnet: /29
* Rrjeti: 192.168.23.112/29
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.113 - 192.168.23.118
* Broadcast: 192.168.23.119

Subnet 5: WAN Ekzistues (Lidhje Point-to-Point)

* Nevojiten 2 IP → Numri më i afërt 2^ është 4 adresa → Maska e subnet: /30
* Rrjeti: 192.168.23.120/30
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.121 - 192.168.23.122
* Broadcast: 192.168.23.123

Subnet 6: WAN i Ardhshëm (Lidhje Point-to-Point)

* Nevojiten 2 IP → Maska /30
* Rrjeti: 192.168.23.124/30
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.125 - 192.168.23.126
* Broadcast: 192.168.23.127

Subnet 7: WAN i Ardhshëm (Lidhje Point-to-Point)

* Nevojiten 2 IP → Maska /30
* Rrjeti: 192.168.23.128/30
* Range që mund të përdoret: 192.168.23.129 - 192.168.23.130
* Broadcast: 192.168.23.131

Secili subnet është llogaritur në bazë të numrit të kompjuterave që nevojiten, duke marrë parasysh se duhet të rezervojmë një IP për rrjetin dhe një për broadcast. Prandaj gjithmonë zgjedhim numrin më të afërt 2^ që është më i madh se numri i IP-ve që na nevojiten plus 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subneti** | **Network-u** | **Subnet Mask** | **Usable Range** | **Broadcast** |
| 1st Subnet | 192.168.23.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.23.1 - 192.168.23.62 | 192.168.23.63 |
| 2nd Subnet | 192.168.23.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.23.65 - 192.168.23.94 | 192.168.23.95 |
| 3rd Subnet | 192.168.23.96/28 | 255.255.255.240 | 192.168.23.97 - 192.168.23.110 | 192.168.23.111 |
| 4th Subnet | 192.168.23.112/29 | 255.255.255.248 | 192.168.23.113 - 192.168.23.118 | 192.168.23.119 |
| 5th Subnet | 192.168.23.120/30 | 255.255.255.252 | 192.168.23.121 - 192.168.23.122 | 192.168.23.123 |
| 6th Subnet | 192.168.23.124/30 | 255.255.255.252 | 192.168.23.125 - 192.168.23.126 | 192.168.23.127 |
| 7th Subnet | 192.168.23.128/30 | 255.255.255.252 | 192.168.23.129 - 192.168.23.130 | 192.168.23.131 |

1. Për serverin, konfiguro IP adresën e dytë më të lartë të përdorshme në subnet-in ekzistues të ISP LAN.

* Range i përdorshëm: 192.168.23.97 - 192.168.23.110
* Broadcast: 192.168.23.111

IP adresa e dytë më e lartë e përdorshme do të jetë: 192.168.23.109 (Sepse 192.168.23.110 është më e larta, dhe 192.168.23.109 është e dyta më e larta)

A computer screen shot of a computer

Description automatically generated

1. Për ndërfaqen Fa0/0 të R1-ISP: Duke parë që subnet-i ekzistues i ISP LAN ka këto parametra:

* Range i përdorshëm: 192.168.23.97 - 192.168.23.110
* Broadcast: 192.168.23.111

IP adresa më e lartë e përdorshme do të jetë: 192.168.23.110

1. Për ndërfaqen S0/0/0 të R1-ISP: Duke parë që subnet-i ekzistues WAN ka këto parametra:

* Range i përdorshëm: 192.168.23.121 - 192.168.23.122
* Broadcast: 192.168.23.123

IP adresa më e lartë e përdorshme do të jetë: 192.168.23.122

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Për ndërfaqen S0/0/0 të R2-Central: Duke parë që subnet-i ekzistues WAN ka këto parametra:

* Range i përdorshëm: 192.168.23.121 - 192.168.23.122
* Broadcast: 192.168.23.123

IP adresa më e ulët e përdorshme do të jetë: 192.168.23.121

1. Për ndërfaqen Fa0/0 të R2-Central: Duke parë që subnet-i ekzistues i studentëve LAN ka këto parametra:

* Range i përdorshëm: 192.168.23.1 - 192.168.23.62
* Broadcast: 192.168.23.63

IP adresa më e lartë e përdorshme do të jetë: 192.168.23.62

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. Për hostet 1A dhe 1B: Duke parë që subnet-i ekzistues i studentëve LAN ka këto parametra:

* Range i përdorshëm: 192.168.23.1 - 192.168.23.62
* Broadcast: 192.168.23.63 Dy IP adresat e para do të jenë:

Host 1A: 192.168.23.1

Host 1B: 192.168.23.2

A computer screen shot of a computer code

Description automatically generatedA computer screen shot of a computer screen

Description automatically generated

Skema ne Packet Tracer

A diagram of a computer network

Description automatically generated